# Nordeste

Distribuição da classificação das escolas em Nordeste

Classe A: 19.05%

Classe B: 14.29%

Classe C: 57.14%

Classe F: 4.76%

Classe I: 4.76%

Distribuição de tamanho das esolas em Nordeste

Grande: 19.05%

Média: 14.29%

Pequena: 66.67%

## BA

Distribuição da classificação das escolas em BA

Classe A: 19.05%

Classe B: 14.29%

Classe C: 57.14%

Classe F: 4.76%

Classe I: 4.76%

Distribuição de tamanho das esolas em BA

Grande: 19.05%

Média: 14.29%

Pequena: 66.67%

* SENAI - CIMATEC

Classe pertencente: Classe A

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI - CAMAÇARI

Classe pertencente: Classe B

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Candeias

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI - LAURO DE FREITAS

Classe pertencente: Classe A

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI - DENDEZEIROS

Classe pertencente: Classe A

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI Feira de Santana

Classe pertencente: Classe A

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Simões Filho

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI - BARREIRAS

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI Luís Eduardo Magalhães

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI - VITORIA DA CONQUISTA

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI Ilhéus

Classe pertencente: Classe B

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Eunápolis

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Teixeira de Freitas

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Guanambí

Classe pertencente: Classe I

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não possuem portas Gigabit Ethernet

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura carece de Firewall e NAC

* SENAI Juazeiro

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* SENAI Alagoinhas

Classe pertencente: Classe B

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Jequié

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Ipirá

Classe pertencente: Classe F

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não possuem portas Gigabit Ethernet

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui firewall, mas carece de Proxy ou NAC

* CFP Jacobina

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Senhor do Bonfim

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

* CFP Serrinha

Classe pertencente: Classe C

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

# Centro-Oeste

Distribuição da classificação das escolas em Centro-Oeste

Classe D: 66.67%

Classe F: 33.33%

Distribuição de tamanho das esolas em Centro-Oeste

Grande: 66.67%

Pequena: 33.33%

## DF

Distribuição da classificação das escolas em DF

Classe D: 66.67%

Classe F: 33.33%

Distribuição de tamanho das esolas em DF

Grande: 66.67%

Pequena: 33.33%

* SENAI Taguatinga

Classe pertencente: Classe D

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui firewall, mas carece de Proxy ou NAC

* SESI/SENAI – SOBRADINHO

Classe pertencente: Classe F

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura carece de Firewall e NAC

* SENAI GAMA

Classe pertencente: Classe D

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura carece de Firewall e NAC

# Sudeste

Distribuição da classificação das escolas em Sudeste

Classe B: 50.0%

Classe F: 50.0%

Distribuição de tamanho das esolas em Sudeste

Média: 50.0%

Pequena: 50.0%

## RJ

Distribuição da classificação das escolas em RJ

Classe B: 100.0%

Distribuição de tamanho das esolas em RJ

Média: 100.0%

* Senai – Angra

Classe pertencente: Classe B

Maior prioridade de mudança: *conexão*

Switches não suportam PoE

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado.

Infraestrutura possui Next Generation Firewall sem NAC ou Firewall/Proxy com NAC

## MG

Distribuição da classificação das escolas em MG

Classe F: 100.0%

Distribuição de tamanho das esolas em MG

Pequena: 100.0%

* Senai – Patos de Minas

Classe pertencente: Classe F

Maior prioridade de mudança: *controle de conteúdo*

Switches não possuem portas Gigabit Ethernet

Link não recomendado, pode ser substituido por MPLS ou por link dedicado. Velocidade da banda contratada abaixo do recomendado.

Infraestrutura carece de Firewall e NAC